**Barra de apoio reta Be-Line® preto mate, 500 mm Ø 35**

Alumínio epoxy preto mate

Ø 35 com pega ergonómica

Referência: **511905BK**

Info Prescrição

Barra de apoio reta Be-Line® Ø 35, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio ou de elevação para sanita, duche ou banheira.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy preto mate proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Entre-eixos 500 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.