

Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3
Abertura suave, sobre bancada, H.175
Monocomando

Referência: 794110


Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando de bancada:

Temporização pré-regulada a ~7 segundos, ajustável de 6 a 9 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 3 a 6 l/min.

Aerador anticalcário inviolável.

Corpo de inox cromado.

Altura de 175 mm para lavatório semi-encastrado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por contraporca.

Limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.
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