**Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC 4**

Pilhas, kit 2/2

Encastrada

Referência: **443218**

Info Prescrição

Torneira de duche eletrónica encastrada, kit 2/2:

Placa de comando de metal cromado Ø 149 mm inviolável.

Torneira TEMPOMATIC 4 M1/2" para alimentação de água misturada.

Alimentação a pilhas CR123 Lítio 6 V.

Sensor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 horas após a última utilização).

Débito 16 l/min a 3 bar.

Instalação em caixa estanque com flange de estanquidade, filtro e torneira de segurança.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com a caixa de encastre ref. 443PBOX.