**Barra de duche angular 2 paredes Be-Line® preto**

Alumínio epoxy preto mate

Ø 35 com pega ergonómica

Referência: **511941BK**

Info Prescrição

Barra de apoio angular 2 paredes Be-Line® Ø 35 para sanita, duche ou banheira.

Utilização como barra de apoio curva e de ajuda em posição de pé, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche, ajuda a subir e a sair da banheira.

Na sanita com reservatório encastrado ou sistema de descarga de água sem reservatório, ajuda a transferir da cadeira de rodas para a sanita.

Tubo alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento alumínio epoxy preto mate, proporciona um agradável contraste visual com a parede.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Barra de duche angular com fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Dimensões: 695 x 695 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.