**Apoio de costas WC conforto Be-Line®**

Estrutura alumínio epoxy preto mate

Poliuretano preto

Referência: **511928BK**

Info Prescrição

Apoio de costas WC conforto Be-Line® para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Estrutura de alumínio epoxy preto mate.

Apoio de costas WC suave em poliuretano.

Dimensões: 150 x 513 x 173 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.