**Torneira de lavatório temporizada TEMPOGENOU**

Comando femoral

Modelo reto

Referência: **735000**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada com comando femoral:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Alavanca de comando reforçada.

Espelho de fixação mural de latão reforçado por 4 parafusos inox.

Alimentação por água fria ou água misturada.

Corpo de latão cromado M1/2”.

Reta para alimentação em linha.

Porca CB.

Garantia 30 anos.