**Doseador de sabão eletrónico mural TEMPOMATIC 4**

Doseador de sabão líquido, sabão espuma ou gel hidroalcoólico

Corrente, inox 304 cromado, atravessar a parede

Referência: **512171P**

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico mural.

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma ou gel hidroalcoólico.

Modelo antivandalismo para atravessar a parede (TC) até 110 mm.

Ausência de contacto manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Bica em inox 304 cromado.

Bomba doseadora antidesperdício.

Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.

Dosedor de sabão automático: alimentação por corrente com transformador 230/6 V.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão especial em espuma.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Comprimento total da bica: 135 mm.

Fornecido com um tubo flexível 1,20 m para reservatório separado (não fornecido).

Doseador de sabão mural eletrónico com garantia de 30 anos.

CE.