**Torneira de lavatório temporizada TEMPOSTOP 3**

Fixação reforçada

Referência: **703000**

Info Prescrição

Torneira de lavatório temporizada sobre bancada:

Temporização ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário inviolável.

Corpo de latão cromado M1/2".

Fixação por contraporca.

Garantia 30 anos.