**Elektronische sturing**

Voor TEMPOMATIC 4

Op batterijen

Referentie: **490454**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing.

Voor TEMPOMATIC 4.

Werking met toevoer via 6V batterijen (inbegrepen).

Afmetingen: 56 mm, Ø 51.