**Coletor de alimentação encastrado**

Alimentação por corrente, Kit 1/2

Referência: **484012**

Info Prescrição

Coletor de alimentação, Kit 1/2:

Para TEMPOMATIC MIX 4 mural por ligação direta à canalização.

Compatível com alimentação por corrente 230/6 V.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimento de 0 a 35 mm.

Purga da rede segura sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as ref. 493500 ou ref. 493400.