**Coletor de alimentação encastrado**

Alimentação por pilhas, Kit 1/2

Referência: **484612**

Info Prescrição

Coletor de alimentação, Kit 1/2:

Para TEMPOMATIC MIX 4 mural por ligação direta à canalização.

Compatível com alimentação a pilhas CR123 lítio 6 V integradas.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimento de 0 a 35 mm.

Purga da rede segura sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as ref. 493506 ou ref. 493406.