**Comando TC inviolável ≤ 200 mm**

Para duche ou lavatório para atravessar a parede

Referência: **749TC200**

Info Prescrição

Comando para atravessar a parede inviolável ≤ 200 mm de metal cromado.

Perno antirrotação e contra-porca.