**Torneira de duche temporizada TEMPOSTOP 3**

Temporizada

Exterior, reta, M1/2"

Referência: **703500**

Info Prescrição

Torneira de duche temporizada exterior:

Torneira temporizada TEMPOSTOP 3 M1/2" para alimentação de água misturada.

Instalação mural à face.

Modelo reto para alimentação em linha.

Temporização ~30 segundos.

Débito pré-regulado a 9 l/min a 3 bar, ajustável.

Corpo de latão cromado.

Botão de metal cromado.

Garantia 30 anos.