**Coletor de alimentação encastrado**

Coletor apenas sem misturadora

Kit 1/2

Referência: **794012**

Info Prescrição

Coletor de alimentação, Kit 1/2:

Para TEMPOMIX 3 mural por ligação direta à canalização.

Instalação modulável (calhas, parede em alvenaria, painel).

Compatível com revestimento de 5 a 25 mm.

Purga da rede segura sem elemento sensível.

Garantia 30 anos.