**Lavatório de pousar RAVA**

Inox 304 polido satinado - De pousar sobre bancada

Referência: **120670**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, semi-encastrado, 420 x 420 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora mural ou alta.

Diâmetro interior da cuba: 385 mm.

Diâmetro de corte do plano da cuba: 385 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 2,6 kg.

Garantia 30 anos.