**Lavatório de pousar preto RAVA**

Inox 304 preto mate - De pousar sobre bancada

Referência: **120670BK**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, semi-encastrado, 420 x 420 mm.

Apropriado para uma torneira/misturadora mural ou alta.

Diâmetro interior da cuba: 385 mm.

Diâmetro de corte do plano da cuba: 385 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento em Teflon® preto mate.

Espessura do inox: 1 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido sem válvula. Possibilidade de adicionar uma válvula com acabamento preto (6110BK) ou uma válvula com acabamento cromado (6110).

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 2,6 kg.

Garantia 30 anos.