

Torneira de lavatório eletrónica TEMPOMATIC 7 sobre bancada



Referência: F7EV1001


Info Prescrição

Torneira de lavatório eletrónica sobre bancada.

Alimentação por corrente 230/6,75 V ou por pilha CR-P2 Lítio 6 V (Referências a encomendar em separado).

Sensor de presença infravermelhos no corpo da torneira.

Regulador de débito integrado 5,7 L/min.

Aerador orientável e antivandalismo.

Limpeza periódica parametrizável (~ 30 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Corpo em inox 316 satinado.

Flexível PEX F3/8" com filtro.

Fixação reforçada por contraporca.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Altura de saída: 115 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.
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