

Alimentação corrente para TEMPOMATIC 7



Referência: ACEX9022


Info Prescrição

Alimentação corrente para TEMPOMATIC 7.

Para tomada EU 100-240 V AC - 6.75 V DC.

Corte de segurança em caso de falha de tensão de rede.

Comprimento do cabo: 700 mm.
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