

Alimentação corrente - bloco encastrado para TEMPOMATIC 7



Referência: ACEX9003


Info Prescrição

Bloco de alimentação para instalação encastrada, para TEMPOMATIC 7.

Com cabo de ligação de 1 m.

Alimentação: 100 a 240 V.
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