

Alimentação central em calha 7 V/12 V



Referência: ACEX9001


Info Prescrição

Caixa de alimentação central em calha, de 100 a 240 V C.A.

Tensão de saída comutável entre 7 V C.C., 31,5 W ou 12 V C.C., 50 W.

Acessório obrigatório para TEMPOMATIC 7.
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