DELABIE_C100M35110300

**Sanita ao pavimento S21 P**

Referência: 110300

Informação para prescrição

Sanita ao pavimento, 360 x 400 x 580 mm.

Design simples e elegante.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Economia de água : funciona com 4 L de água e mais.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil : 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso : 14 kg.

Garantia 10 anos.