DELABIE_C100M35110710

**Sanita PMR suspensa 700 S**

Referência: 110710

Informação para prescrição

Sanita suspensa, 360 x 350 x 700 mm.

Disponível com 700 mm de comprimento para um melhor conforto para pessoas com mobilidade reduzida.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Design simples e elegante.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água : funciona com 4 L de água e mais.

Fundo fechado.

Furação para fixação do assento. Fornecido com espelho embelezador em aço inoxidável para uso sem assento.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal através de tampa de acesso em inox.

Fornecido com a placa de montagem e 6 parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso : 14,5 kg.

Garantia 10 anos.