DELABIE_C100M35130000

**Urinol HYBRIMATIC FINO**

Referência: 130000

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso com sistema de limpeza híbrido :

Sistema HYBRIMATIC:

- Alimentação por pilhas 123 Lítio 6 V.

- Detetor de fluidos invisível.

- Válvula com membrana sem dreno de água.

- Eletrónica integrada no urinol.

- Micro-limpeza de um segundo após cada utilizador em programa eco (ou 3 segundos em programa conforto).

- Modo afluência : a limpeza realiza-se após o período de elevada frequência.

- Limpeza periódica higiénica de 7 seg. todas as 24 h em programa eco (ou 14 seg. todas as 12 h em programa conforto) : evita maus odores e entupimentos nas canalizações.

- Débito pré-regulado a 0,07 l/seg. a 3 bar, ajustável.

- Torneira de segurança.

Urinol suspenso FINO sem flange:

-Inox 304 bateriostático, acabamento Inox polido satinado.

- Espessura Inox : 1,2 mm.

- Entrada de água posterior.

- Saída de água horizontal encastrada.