DELABIE_C100M35130008

**Urinol HYBRIMATIC DELTACÉRAM**

Referência: 130008

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso com sistema de limpeza híbrido:

Sistema HYBRIMATIC :

- Alimentação por pilha 123 Lítio 6 V.

- Detetor de fluidos invisível.

- Válvula com membrana sem dreno de água.

- Eletrónica integrada no urinol.

- Micro-limpeza de um segundo após cada utilizador em modo eco (ou 3 segundos em modo conforto).

- Modo afluência : a limpeza realiza-se após o período de elevada frequência.

- Limpeza periódica higiénica de 7 seg. todas as 24 h em modo eco (ou 14 seg. todas as 12 h em modo conforto) : evita maus odores e entupimentos nas canalizações.

- Débito pré-regulado a 0,07 l/seg. a 3 bar, ajustável.

- Torneira de segurança.

Urinol suspenso DELTACÉRAM sem flange :

- Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

- Cerâmica.

- Conforme a norma EN 13407 (marcação CE).

- Entrada de água posterior.

- Saída de água horizontal encastrada.

Disponibilidade prevista : 1º semestre 2019. Para validação da disponibilidade contactar o Serviço Comercial.