130220

**Urinol L coletivo**

Referência: 130220

Informação para prescrição

Urinol coletivo ao pavimento para encastrar.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Entrada de água posterior. Saída de esgoto ao centro.

Fornecido com 3 difusores de lavagem em Inox e 3 flexíveis.

Economia de água : limpeza otimizada com um débito de 0,1 l/seg., por serviço, ou seja 0,3 litro por utilização.

Válvula 1"1/2. Fornecido com válvula com sifão integrado (ref. 785000).