DELABIE_C100M35132306

**Lavatório parede MINERALCAST PMR**

Referência: 132306

Informação para prescrição

Lavatório de fixação à parede, 785 x 545 x 150 mm.

Com apoios laterais integrados, utilizáveis como barra de apoio ou porta-toalhas.

Linhas simples e fluidas.

MINERALCAST : material composto de minerais naturais e resina de poliéster.

Adaptado para utilização em espaços coletivos e meio hospitalar.

Lavatório com pouca profundidade adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e maior higiene.

Agradável ao toque.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Cor branco : RAL 9016.

Peso : 21,5 kg.