DELABIE_C100M35134772

**Urinol suspenso DELTA**

Referência: 134772

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso sem flange .

Compatível com todos os suportes de montagem padrão no mercado.

Inox 304 bacteriostático.

Duplo acabamento : interior do urinol polido brilhante e exterior com acabamento polido satinado.

Espessura Inox : 1,2 mm.

Entrada de água posterior (encastrada).

Saída de esgoto encastrada. Sifão oculto.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com sifão de 1"1/2. Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.