135110

**Urinol suspenso FINO**

Referência: 135110

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso sem flange.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura Inox: 1,2 mm.

Entrada de água superior (visível).

Saída de esgoto horizontal encastrada ou visível. Sifão oculto.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com um sifão de 1”1/2. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 litros.