160130

**Lava-mãos BOB TC**

Referência: 160130

Informação para prescrição

Lava-mãos de fixação à parede para montagem através de corete técnica.

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado.

Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 5,5 kg.

 [Antiga referência : 3416330000]