160250

**Lava-mãos parede PMR XS TC**

Referência: 160250

Informação para prescrição

Lava-mãos de fixação à parede para montagem através de corete técnica.

Diâmetro interior do lava-mãos : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado.

Pernos roscados de 200 mm recortáveis (outros comprimentos a pedido).

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 4,5 kg.

[Antiga referência : 3416250000]