DELABIE_C100M35160310

**Sanita suspensa S21 S TC**

Referência: 160310

Informação para prescrição

Sanita suspensa para montagem através de corete técnica.

Design simples e elegante.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, de fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água : funciona com 4 L de água e mais.

Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).

Fundo fechado.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para descarga de 4 L.

Peso : 11 kg.