DELABIE_C100M35160360

**Lavatório DUO S TC R**

Referência: 160360

Informação para prescrição

Lavatório de fixação à parede para montagem através de corete técnica.

Com plano integrado.

Lavatório à direita .

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado.

Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1”.

Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 8,5 kg.

[Antiga referência : 0216360000]