160370

**Lavatório DUO S TC L**

Referência: 160370

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede para montagem através de corete técnica.

Com plano integrado.

Lavatório à esquerda.

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado.

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 1".

Válvula de grelha perfurada sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 8,5 kg.

 [Antiga referência : 0216370000]