164130

**Lava-mãos BOB HD**

Referência: 164130

Informação para prescrição

Lava-mãos de fixação à parede.

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado, sifão oculto, placa de fixação reforçada.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com válvula 1”1/2 e sifão.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 5,5 kg.