181320

**Lava-mãos parede SXS mecânico**

Referência: 181320

Informação para prescrição

Lava-mãos de fixação à parede.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura Inox : 0,8 mm.

Acabamento anti cortes.

Com respaldo.

Versão sem torneira.

Disponível em versão completa, com torneira e pré-misturadora (ref. 182310).

Válvula de grelha perfurada sem parafusos : fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.