DELABIE_C100M3520060.10P

**Chuveiro filtrante BIOFIL antibacteriano**

Referência: 20060.10P

Informação para prescrição

Chuveiros BIOFIL de encaixe antibacterianos de utilização única, com grau de esterilização de 0,1 μm absoluto.

Fibras ocas de polietileno hidrófilo.

Superfície de filtração de 1400 cm².

Débito de filtração : 12 l/min a 3 bar (só o filtro, sem restrições de débito na torneira).

Pressão máxima de utilização a montante : 5 bar.

Duração máxima de utilização : 62 dias após a instalação.

Compatibilidade e resistência aos tratamentos químicos e térmicos nas redes de água.

Filtros antibacterianos estéreis CE, classe I.

Peso : 120 g.

Caixa de 10 unidades, com embalagem unitária estéril.