DELABIE_C100M3520164T4

**Misturadora eletrónica TEMPOMATIC MIX**

Referência: 20164T4

Informação para prescrição

Misturadora eletrónica para bancada e pia, com bica alta orientável L.250 H.305.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Débito pré-regulado a 4 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ̴60 seg. todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo e bica em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Dois modos de fecho possíveis :

- modo standard : abertura temporizada, fecho automático;

- modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos de abertura.

Em modo ON/OFF, posicionar a célula sobre o lado da misturadora.

Garantia 10 anos.