2211

**Misturadora mecânica com chuveiro extraível**

Referência: 2211

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de bancada com bica orientável H.105 L.200.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados, quebra-jatos/jato chuva.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível do chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana : poliuretano transparente, interior e exterior liso, baixa capacidade (interior Ø 6).

Contra-peso específico.

Corpo em latão cromado e comando por manípulo compacto.

Flexíveis PEX F3/8" e fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Conforme as exigências da norna NF Médical.

Garantia 10 anos.