2220L

**Misturadora mecânica de lavatório**

Referência: 2220L

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.60 L.100, com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por alavanca Higiene.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em polipropileno.

Fornecida com flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada.