2220

**Misturadora mecânica de lavatório**

Referência: 2220

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.60 L.100 com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulo aberto.

Vareta ergonómica e válvula 1”1/4 em polipropileno.

Fornecida com flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada.