DELABIE_C100M352221

**Misturadora mecânica de lavatório**

Referência: 2221

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.40 L.115 com quebra-jatos higiénico .

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Sem vareta e sem válvula.

Fornecida com flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.