2239S

**Misturadora mecânica de duche**

Referência: 2239S

Informação para prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4".

 Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.