2436

**Misturadora mecânica sequencial de lavatório**

Referência: 2436

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de parede para lavatório sequencial a 90°.

Abertura e fecho sobre a água fria.

Bica plana orientável inferior L.200 com quebra-jatos higiénico adaptado à colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptadas às restrições hospitalares.

Garantia 10 anos.