2437

**Misturadora mecânica sequencial de lavatório**

Referência: 2437

Informação para prescrição

Misturadora mecânica para lavatório de parede sequencial a 90°.

Abertura e fecho sobre a água fria.

Bica plana orientável superior L.200 com saída BIOSAFE higiénica.

Possibilidade de tornar a bica fixa, facilmente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo e sem cortar a alimentação de água fria.

Débito 4 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado.

Comando sem contacto manual com alavanca Higiene L.200.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4”, perfeitamente adaptadas às restrições dos hospitais.

Garantia 10 anos.

Conforme as exigências da norma NF Médical (Meio Médico).