DELABIE_C100M352519S

**Misturadora parede com bica inferior**

Referência: 2519S

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de banca de parede com bica tubo orientável L.200.

Bica auto drenagem Ø 22 inferior com quebra-jatos estrela latão.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito 26 l/min a 3 bar.

Manípulo aberto.

Fornecido com ligações standard M1/2" M3/4".