DELABIE_C100M352521TEP

**Misturadora de lavatório com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Referência: 2521TEP

Informação para prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão H.85 L.135 com saída BIOSAFE higiénica.

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo compacto.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8" com válvulas antirretorno e filtros.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 10 anos.