DELABIE_C100M352521

**Misturadora mecânica de lavatório**

Referência: 2521

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.85 L.135 com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.