2522

**Misturadora mecânica de lavatório**

Referência: 2522

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de lavatório com bica orientável H.100 L.170 com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por alavanca Higiene L.200.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.