2539S

**Misturadora mecânica de duche**

Referência: 2539S

Informação para prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min.

Comando por manípulo aberto.

Saída baixa M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Corpo em latão cromado.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4".

 Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 10 anos.