2564T3

**Misturadora mecânica de banca ou pia**

Referência: 2564T3

Informação para prescrição

Misturadora mecânica de banca e pia com bica orientável H.300 L.160.

Bica alta com quebra-jatos higiénico adaptada para a colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo, base e bica em latão cromado.

Alavanca Higiene L.215 para comando sem contacto manual.

Fornecida com flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox e contra-porcas.

Conforme as exigências da norma NF MM (Meio Médico).

Garantia 10 anos.